**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Респіратори класу захисту FFP2 з клапаном Провинен бути призначений для захисту від дрібнодисперсних аерозолів. 2.Повинен надавати максимальний захист від твердих та рідких аерозолів при концентрації не нижче 12 ПДК, з клапаном видиху3.Клас захисту респіратору FFP2 згідно з вимогами міжнародних стандартів. 4.Респіратор повинен бути виготовлений з нетканого фільтрувального матеріалу. 5. Повинен бути оснащений носовим зажимом (носовою кліпсою), носовим обтюратором. Внутрішня частина респіратора має бути виготовлена з м’якого гіпоалергенного нетканого матеріалу. 6.Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування». Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.7.Повинен відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р., №753 або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів згідно постанови КМУ від 20.03.2020 р. №224. Зі змінами Постанова КМУ від 08.04.2020 р. №271 | Шт. | 7 000 |