|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** |
|
|
|
| **Роздiл 1. Малярно-штукатурні роботи** |
| *1* | *Шпаклювання стiн* | *100м2* | *1,9749* |
|
| 2 | Шпаклівка  | кг | 355,482 |
|
| *3* | *Додавати на 1 мм змiни товщинишпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*  | *100м2* | *1,9749* |
|
| 4 | Шпаклівка  | кг | 355,482 |
|
| 5 | Грунтування простих фасадiв пiд фарбування перхлорвiнiловими фарбами з драбин  | 100м2 | 0,01 |
|
| *6* | *Полiпшене фарбування стiнполiвiнiлацетатнимиводоемульсiйнимисумiшами по збiрнихконструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування*  | *100м2* | *1,9749* |
|
| 7 | Фарба  | кг | 454,227 |
|
| *8* | *Високоякiсне фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *0,3805* |
|
| 9 | Фарба  | кг | 23,9715 |
|
| *10* | *Високоякiсне штукатурення декоративним розчином по каменю укосiв плоских при ширинi понад 200 м* | *100м* | *0,01* |
|
| *11* | *Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих галтелей усерединi будівлі* | *мп* | *32* |
|
| *12* | *Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих радiаторiв* | *шт* | *13* |
|
|   | **Роздiл 2. Монтажні роботи** |  |  |
| *13* | *Улаштування стін на металевому однорядному каркасі з обшивкоюгіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шарбез ізоляції у житлових і громадських будівлях*  | *100м2* | *0,2* |
|
| 14 | Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм  | м2 | 24 |
|
| 15 | Гiпсова шпаклiвка  | кг | 12,2 |
|
| 16 | Стрічка скловолокно самоклеюча 50 мм 45м (за м) | кг | 34 |
|
| 17 | Саморіз 3,5х35 мм | шт | 746 |
|
| 18 | Дюбел з шурупом 6х100 мм | шт | 50 |
|
| 19 | Профiлi з оцинкованого прокату ПП (CD)60/27  | м | 48,2 |
|
| 20 | Профiлi з оцинкованого прокату ПН (UD)28/27  | м | 18 |
|
| 21 | Підвіс прямий 60/27 125 мм  | шт. | 48 |
|
| 22 | Саморіз (блоха) 3х10 мм  | шт | 198 |
|
| *23* | *Установлення пластикових пiдвiконних дошок*  | *100м* | *0,04* |
|
| 24 | Монтажна піна професійна універсальна  | балон | 1 |
|
| 25 | Дошки пiдвiконнi пластикови  | м | 4 |
|
| *26* | *Ремонт дверей розсувних алюмінійових* | *шт* | *1* |
|
| 27 | Ремонт замків дверних урiзних | 100 шт | 0,01 |
|
| **Роздiл 3. Підлога** |
| *28* | *Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї* | *100м2* | *0,6* |
|
| 29 | Ремонт паркетних покриттiв на мастицi площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | 100мiсць | 0,1 |
|
| 30 | Опорядження поверхнi покриттiв механiзованим способом | 100м2 | 1,23 |
|
| *31* | *Закладення прорізу в підлозі* | *100м3* | *0,0075* |
|
| 32 | Сумiшi бетоннi готовiважкi, клас бетону В20[М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,75 |
|
| **Роздiл 4. ВИВІЗ СМІТТЯ** |
| 33 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,0016 |
|
| 34 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 0,16 |
|
| 35 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,16 |
|
| **Роздiл 5. Електромонтажні роботи** |
| *36* | *Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби*  | *100м* | *5* |
|
| 37 | Труби ПВХ гофрированi 1 типа, дiаметр 16мм | 1000м | 0,5 |
|
| *38* | *Прокладання проводiв при схованiй проводцi в порожнинах перекриттiв i перегородок* | *100м* | *5* |
|
| 39 | Кабель ВВГ-Пнгд (3x2.5 кв.мм) | 1000м | 0,5 |
|
| *40* | *Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовiй нiшi або на стiнi* | *шт* | *1* |
|
| 41 | Щиток освітлювальний пластиковий внутрішній 24 мод | шт | 1 |
|
| 42 | Гребенка в щит на 63А, 3ф. | шт | 1 |
|
| *43* | *Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до16 А* | *100шт* | *0,1* |
|
| 44 | Вимикач автомат. 20 А | шт | 10 |
|
| *45* | *Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до25 А* | *100шт* | *0,01* |
|
| 46 | Вимикач автомат. 25 А | шт | 1 |
|
| 47 | Свердлення отворiв в конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм | 100шт | 0,52 |
|
| *48* | *Установлення підрозетників* | *100шт* | *0,52* |
|
| 49 | Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм | 100шт | 0,52 |
|
| 50 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,4 |
|
| *51* | *Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних* | *100шт* | *0,05* |
|
| 52 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки Вико: цвет - білий: 1/2-клав | шт | 5 |
|
| *53* | *Установлення штепсельних розетоку топленого типу при схованiй проводці* | *100шт* | *0,47* |
|
| 54 | Розетка 2-на з заземленням | шт | 47 |
|
| *55* | *Монтаж профільної труби для розеток* | *100м* | *0,24* |
|
| 56 | Труба профільна 50х50 | м | 50 |
|
| *57* | *Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 6* | *100шт* | *0,06* |
|
| 58 | Електростійка з блоком розеток до 6 шт.  | шт | 6 |
|
| *59* | *Установлення штепсельних розеток у топленого типу при схованiй проводці* | *100шт* | *0,24* |
|
| 60 | Розетка 2-на з заземленням | шт | 24 |
|
| 61 | Рамка 5-ти кратна | шт | 1 |
|
| 62 | Рамка 2-ти кратна | шт | 5 |
|
| 63 | Рамка 3-ти кратна  | шт | 11 |
|
| 64 | Рамка 4-ти кратна | шт | 2 |
|
| 65 | Кріплення до полу та стелі SSM | шт | 12 |
|
| *66* | *Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 6* | *100шт* | *0,24* |
|
| *67* | *Монтаж електрокоробів 40 мм, укладених по конструкціях* | *100м* | *0,5* |
|
| 68 | Короб пластиковий 40 мм х 25 мм  | м | 50 |
|
| *69* | *Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | *100м2* | *0,5* |
|
| *70* | *Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" AMF Feinstratos600x600х15мм з крайкою VT-15*  | *100м2* | *0,5* |
|
| *71* | *Випробування електричної мiцностi iзоляцiї*  | *кабель* | *5* |
|