**Додаток № 7**

**Таблиця відповідності товару технічним вимогам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі:** | | ДК 021:2015: 38510000-3 — Мікроскопи (Бінокулярний мікроскоп згідно НК 024: 2019: 35484 — Мікроскоп світловий стандартний) | | |
| **Назва марки та моделі:** | | *Вказати назву марки та моделі* | | |
| **Назва виробника:** | | *Вказати назву виробника* | | |
| **Назва країни виробника:** | | *Вказати назву країни виробника* | | |
| **Кількість:** | | 5 штук | | |
| **Строк поставки:** | | До 20 липня 2021 року | | |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Вимоги** | **Запропонований варіант**  **(*Вказати ТАК/НІ та зазначити технічні вимоги запропонованого товару)*** | **Відповідність з посиланням на сторінку інструкції з використання (*Вказати посилання*)** |
| 1. | Штатив металевий, пофарбований вогнетривкою емаллю, підстава з гумовими ніжками | відповідність |  |  |
| 2. | Окулярна насадка даної моделі повинна мати кут нахилу 30 градусів, з можливістю повороту на 360 градусів і з двома положеннями: верхнім і нижнім. | відповідність |  |  |
| 3. | Освітлення за Келером ( налаштовується) | відповідність |  |  |
| 4. | Освітлювач Світлодіод (LED) 3-5 ВТ | відповідність |  |  |
| 5. | Тип оптики UIS2 (Universal Infinity System) або еквівалент- оптика розрахована на «нескінченність» | відповідність |  |  |
| 6. | Об’єктиви "Plan-Achromat" 4x, 10x, 40x та 100x масляної імерсії | відповідність |  |  |
| 7. | Конденсер 0.9/ 1.25 | відповідність |  |  |
| 8. | 4-позиційний револьверний тримач, нахилений, повернений назад | відповідність |  |  |
| 9. | Прямокутний предметний столик, діапазон переміщення 74х76x30, з управлінням правою рукою, пpeпapaтoтримач для 1 пpeдмeтнoгo скла, утримувач зразка з лівим пружинним затискачем | відповідність |  |  |
| 10. | Бінокулярна насадка з кутом нахилу 30˚ (видиме поле зображення F.N. 20), регулювання міжзіничної відстані 48-75 мм. | відповідність |  |  |
| 11. | Джерело живлення - вбудований в штатив блок живлення, 220 В, 5 Вт, регульований  Електроживлення 220 В, 50 Гц | відповідність |  |  |

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |