**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі (Меблі офісні в асортименті)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі (Меблі офісні в асортименті)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

UA-2024-08-14-005764-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
505 000,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 505 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – «Надання підтримки Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики».

Якісні та технічні характеристики товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

**ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі (Меблі офісні в асортименті)**

**Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару**

Товар повинен бути новим, умови його зберігання не порушені.

Упаковка Товару не повинна бути деформованою або пошкодженою, має забезпечувати повне збереження Товару під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт, в повній комплектності із зазначенням терміну та умов зберігання, дату виготовлення (місяць, рік) та гарантійний строк експлуатації.

Товар не має знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні, бути предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

Місце та строк поставки товару: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, до 31 жовтня 2024 року.

Поставка товару може здійснюватися Постачальником партіями за попередньою письмовою згодою з Покупцем. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи, збирання (складання) Товару здійснюються та за рахунок Постачальника.

Товар повинен поставлятися разом з документами (викладеними або перекладеними українською мовою) на Товар (паспорт/сертифікат якості, тощо), відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншим вимогам та нормативним документам чинним в Україні для даного виду товару.

У випадку поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати технічним вимогам, Постачальник зобов’язується за свій рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання повідомлення Покупця замінити неякісний товар на товар належної якості.

**Розділ ІІ. Загальні вимоги щодо збирання (складання) Товару**

Постачальник зобов’язується надати послуги зі збирання Товару (далі – меблі) власними силами, засобами, інструментами та за власний рахунок.

Меблі мають бути зібрані при поставці або впродовж 5 (п’яти) робочих днів після поставки, за узгодженим з Покупцем графіком.

Матеріали, обладнання та інструменти, що буду використовуватися під час збирання меблів повинні відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншим вимогам та нормативним документам чинним в Україні.

Постачальник несе повну відповідальність за Товар, починаючи з моменту його поставки до моменту підписання сторонами акту монтажу (тощо).

Постачальник повинен дотримуватися всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, вимог з охорони праці та охорони навколишнього середовища, відповідно до існуючих норм та правил.

У разі обґрунтованих претензій з боку Покупця, Постачальник зобов’язаний оперативно усунути їх, без втрати якості в наданні послуг.

**Розділ ІІ. Технічні вимоги**

***Таблиця № 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Характеристика та опис**  | **Од. вим.** | **К-ть** |
| 1 | Пенал офісний з вис. ящиками | Пенал офісний з вис. ящиками має складатись з декількох елементів а саме з пеналу і висувних ящиків, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Каркаси ящиків, пеналу мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., відкриті полиці, фасади висувних ящиків мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Задня стінка пеналу має бути зроблено з ЛДВП яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного елементу, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, наповнення пеналу відкриті полиці в верхній частині пеналу, нижня частина пеналу повинна мати 4 висувні ящики, відстань між полицями та кількість полиць, також остаточна висота висувних ящиків пеналу має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення, дно висувних ящиків має бути виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Пенал повинен мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому горизонтальному торці фасадів ящиків, довжина профільної ручки має бути на всю ширину фасадів ящиків. Пенали які розташовані поруч або поруч з другими елементами меблів, мають стягуватися між собою за допомогою меблевих металевих стяжок, які додаватимуть міцності всій конструкції також пенал повинен мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 500х420х2226 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задні стінки антресолі, пеналу, дно висувних ящиків зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Полицетримачі оцинковані;9) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником10) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом | шт. | 3 |
| 2 | Шафа напівзакрита  | Шафа напівзакрита має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці та дверцята мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа напів закрита має складатись з нижньої частини з двома дверцятами, верхньої частини відкритої з двома полицями відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Двері шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят, також дверцята повинні мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафи які розташовані поруч мають бути стягнуті між собою за допомогою меблевих металевих стяжок, які додаватимуть міцності всій конструкції. Шафа напів закрита повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х420х2226 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 2 |
| 3 | Стелаж офісний з полицями  | Стелаж офісний з полицями має бути виготовлено з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Відкриті полиці стелажа мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стелажа, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас стелажа личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Стелаж з полицями повинен мати наповнення відкритими полицями, відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Задня стінка стелажа має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Стелаж та шафи можуть бути розташовані поруч, і стягнуті між собою за допомогою меблевих металевих стяжок, які додаватимуть міцності всій конструкції Стелаж з полицями повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х2226 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка стелажу зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Полицетримачі оцинковані | шт. | 1 |
| 4 | Шафа-купе 0.9\*0.6 | Шафа-купе має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Полиці мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас шафи має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиці шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Задня стінка шафи-купе має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа-купе має бути з двох частин лівої та правої які розділені вертикальною стійкою на всю висоту, ліва сторона-частина шафи повинна мати таке наповнення, з верху має бути дві полиці трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, права сторона шафи повинна мати одну полицю з верху трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, кількість та відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Алюмінієва система шафи-купе повинна мати в собі двоє розсувних дверей в алюмінієвому профілі, наповнення розсувних дверей по лівій і по правій стороні шафи дзеркалом, (наповнення розсувних дверей може бути змінено, остаточний варіант узгоджується із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення). алюмінієва розсувна система має складатись з алюмінієвого профілю, алюмінієвих рейок, комплекту фіксаторів для запобіганню відкочування дверцят і коліщат з гумовими накладками. Шафа-купе повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів, також наповнення розсувних дверей шафи має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 900х600х2226 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;7) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;8) Меблеві металеві стяжки;9) Алюмінієва система шафи-куае на 2 розсувних дверей;10) Полицетримачі оцинковані;11) Фланці d-25 хромовані до труби;12) Труба d-25 хромована для вішаків | шт. | 1 |
| 5 | Тумба закрита з вис.ящиком | Тумба закрита з вис.ящиком, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, висувного ящика без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби та фасад висувного ящика мають бути виготовлені з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, на фасаді ящика і дверцятах тумби має бути ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят і фасада, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят та фасаду тумби, також дверцята тумби повинні мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 400х450х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком10) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом | шт. | 1 |
| 6 | Стіл комп’ютерний кутовий 1.3\*1.4 з полицею | Стіл офісний кутовий 1.3\*1.4 з полицею має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола з полицею має бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., розташування полиці має бути по правій стороні каркасу стола кутового. Висота фартуху має бути виготовлено від стільниці до середини ніжок, відносно лівої-правої та центральної ноги яка має бути зроблена кутом, фартух стола має бути притоплений орієнтовно на 50 мм. відносно лівої-правої та центральної ніжки стола, стільниця стола має бути трішки більшою відносно свого каркасу, ліва та права сторона кутової стільниці повинна мати на двох кутах заокруглення, також на стільниці має бути отвір для проводів оздоблений пластиковою заглушкою в колір стільниці, місце отвору має узгоджуватися в момент збирання та монтажу стола кутового. Стіл кутовий повинен мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Стіл кутовий може бути лівостороннім та правостороннім. Кінцевий варіант лівосторонній або правосторонній, також кольорова гама матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1300х1400х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 1 |
| 7 | Стіл комп’ютерний 1.3\*0.8 з тумбою і радіусною стільницею | Стіл письмовий 1.3\*0.8 з тумбою і радіусною стільницею має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути радіусною та виготовленою з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва або права нога і фартух також каркас тумби і полиці в ній мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до підлоги відносно лівої або правої ноги стола, стільниця стола повинна мати різну глибину наприклад як що розташування тумби з права то глибина стільниці з лівої сторони має бути меншою а з правої сторони більшою, завдяки чому з правої сторони під стільницею має бути розташована тумба відкрита з полицею, права стінка тумби одночасно є і правою ніжкою стола, ліва сторона тумби має кріпитися до фартуху стола, радіус стільниці має бути внутрішнім з сторони розташування людини, та починатися від початку тумби з більшою глибиною стільниці і продовжуватися до меншої глибини стільниці, фартух або ж каркас стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно стільниці, зауважуємо на те що столи письмові 1.3\*0.8 з тумбою і радіусною стільницею мають бути лівосторонніми та правосторонніми, розташування тумби в лівосторонньому тумба з лівої сторони, а в правосторонньому тумба з правої сторони. Стіл письмовий з тумбою і радіусною стільницею повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант лівосторонніх та правосторонніх столів, також кольорова гама матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1300х800х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 4 |
| 8 | Тумба мобільна вар.1 | Тумба мобільна вар.1 на три висувні ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, трьох шухляд з фасадом та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка та низ або дно тумби мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас тумби, висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х450х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм.9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом;10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП | шт. | 1 |
| 9 | Комод офісний з вис. ящиками та дверцятами  | Комод офісний з вис. ящиками та дверцятами, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Каркас комоду має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., задня стінка, дверцята, полиці, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., полиці та висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята, фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики та дверцята комода мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу комода були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків і дверцят має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби та дверцят, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Розташування елементів комода має бути побудовано таким чином, щоб з лівої і правої сторони комода були дверцята, а по середині 4 висувних ящики. Наповнення комода там де розташовані двері полицями, дверцята комода повинні мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, також комод повинен мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1000х420х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка комода з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП;11) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом; | шт. | 1 |
| 10 | Відбійник на стіну (вінілова панель) | Відбійник настінний має бути виготовлена з вінілової панелі завтовшки 3 мм., вінілова панель має складатись з алюмінієвого каркасу, гумових амортизаторів, торцевих елементів та вінілової накладки завтовшки 3.0 мм. Відбійник настінний має монтуватись на приховані кріплення які мають знаходитись під відбійником. Відбійники можуть бути різних розмірів, Кінцевий варіант розміру, та варіанти кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х200х18 мм.Характеристики:1) Вінілова панель завтовшки до 20 мм. Орієнтовний колір Сірий. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Кріплення для прихованого монтажу | шт. | 3 |
| 11 | Полиця навісна прямокутна потрійна | Полиця навісна прямокутна потрійна має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Полиця навісна має складатись з трьох елементів квадратної і прямокутної форми, перший елемент полиці квадратної форми другий та третій елемент полиці прямокутної форми, приєднання елементів має будуватись таким чином, щоб третій елемент своїм лівим верхнім кутом був вбудований орієнтовно на 70% в другий елемент, перший елемент полиці який квадратної форми, своїм правим нижнім кутом до половини відносно своєї ж висоти має бути вбудовано в верхній лівий кут другого елементу прямокутної форми, а саме полиця навісна прямокутна потрійна починаючи з першого елементу квадратної форми, повинна мати від верху до низу вигляд сходинок різної довжини, задня стінка полиці навісної має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм. Полиця навісна має монтуватись на приховані меблеві кріплення. Полиці або елементи полиць можуть бути різних розмірів, Кінцевий варіант розміру та кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщенняОрієнтовний загальний розмір виробу 850х200х550 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Сірий камінь. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Меблеві кріплення для прихованого монтажу;4) Збирання полиці на міні фікси | шт. | 1 |
| 12 | Кутова секція з радіусними полицями | Кутова секція з радіусними полицями, має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Каркас секції має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиці з радіусами мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., відстань між полицями та кількість полиць, також кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Кутова секція з радіусними полицями повинна мати можливість регулювання по висоті, для застосування на не рівній підлозі. Орієнтовний загальний розмір виробу 350х350х1950 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір: дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір каркасу графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 3 |
| 13 | Тумба офісна з дверцятами вар 1 | Тумба офісна з дверцятами, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас та полиці тумби без урахування верхньої кришки, мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, тумба повинна мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні на дверцята вони привідчинялися, також на дверцятах тумби має бути ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 500х450х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір каркас полиціграфіт, фасад колір – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 1 |
| 14 | Тумба офісна з дверцятами вар 2 | Тумба офісна з дверцятами, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас та полиці тумби без урахування верхньої кришки, мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, тумба повинна мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні на дверцята вони привідчинялися, також на дверцятах тумби має бути ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 400х420х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір каркас полиці графіт, фасад колір – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 1 |
| 15 | Тумба офісна закрита з 2-ма дверцятами і нішею | Тумба офісна закрита з 2-ма дверцятами і нішею, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, з верху тумби має бути ніша, під нішею дверцята, на дверцятах тумби ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, розташування ручок в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, також тумба повинна мати вбудовані відстріли, щоб при натисканні на дверцята вони привідчинялися, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х420х900 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір каркас полиці графіт, фасад колір дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 1 |
| 16 | Тумба мобільна вар.2 | Тумба мобільна на три висувні ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, трьох шухляд з фасадом та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка та низ або дно тумби мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас тумби, висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х450х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір каркасу, висувні ящики графіт, фасади колір – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм.9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом;10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП | шт. | 4 |
| 17 | Шафа-купе 1.2\*0.6 | Шафа-купе має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Полиці мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас шафи має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиці шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Задня стінка шафи-купе має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа-купе має бути з двох частин лівої та правої які розділені вертикальною стійкою на всю висоту, ліва сторона-частина шафи повинна мати таке наповнення, з верху має бути дві полиці трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, права сторона шафи повинна мати одну полицю з верху трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, кількість та відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Алюмінієва система шафи-купе повинна мати в собі двоє розсувних дверей в алюмінієвому профілі, наповнення розсувних дверей по лівій і по правій стороні шафи дзеркалом, (наповнення розсувних дверей може бути змінено, остаточний варіант узгоджується із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення). алюмінієва розсувна система має складатись з алюмінієвого профілю, алюмінієвих рейок, комплекту фіксаторів для запобіганню відкочування дверцят і коліщат з гумовими накладками. Шафа-купе повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів, також наповнення розсувних дверей шафи має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1200х600х2400 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір: стійка, полки – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір: каркасу графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;7) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;8) Меблеві металеві стяжки;9) Алюмінієва система шафи-куае на 2 розсувних дверей;10) Полицетримачі оцинковані;11) Фланці d-25 хромовані до труби;12) Труба d-25 хромована для вішаків | шт. | 1 |
| 18 | Відбійник на стіну | Відбійник настінний має бути виготовлена з ЛДСП завтовшки 18 мм., та личкуватись по периметру крайкою ПВХ завтовшки 2,0 мм. Відбійник настінний має монтуватись на приховані меблеві кріплення які мають знаходитись під відбійником. Орієнтовний розмір відбійника висота 220 мм., ширина 1020мм. Відбійники можуть бути різних розмірів, Кінцевий варіант розміру, та варіанти кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Гарантія не менше 12 місяцівОрієнтовний загальний розмір виробу 1020х220х18 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Меблеві кріплення для прихованого монтажу | шт. | 9 |
| 19 | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.6 | Стіл письмовий 1.35\*0.6 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Cтіл письмовий повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1350х600х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 3 |
| 20 | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.7 з надбудовою | Стіл письмовий 1.35\*0.7 з надбудовою має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., надбудова, каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. крім надбудови, надбудова має личкуватися ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Стіл письмовий 1.35\*0.7 з надбудовою повинен мати на стільниці прямокутну надбудову з двома нішами, розташування надбудови по правій стороні стільниці, довжина надбудови має бути однакового розміру з глибиною стільниці а саме 700 мм., задня стінка надбудови має бути виготовлено з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., надбудова має кріпитися як до стільниці так і своєю задньою стінкою яка з ламінованого ЛДСП до стіни за допомогою прихованих меблевих кріплень, вигляд надбудови має бути подібним до друкованої літери S з гострими кутами але в дзеркальному відображенні, таким чином щоб були дві прямокутні ніші в надбудові, з сторони людини торець верхньої ніші має бути закритим а торець нижньої ніші відкритим, ніші повинні мати розташування на задній стінці надбудови, також стіл письмовий з надбудовою повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант висоти надбудови та кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1350х700х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір: каркасу графіт, надбудова – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті7) Меблеві кріплення для прихованого монтажу | шт. | 1 |
| 21 | Шафа напівзакрита з квадратною нішею | Шафа напівзакрита з квадратною нішею має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи та деталі квадратної ніші мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, закриті полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа напів закрита з квадратною нішею має складатись з нижньої частини з двома дверцятами, верхньої частини відкритої з квадратною нішею, яка має бідуватися наступним чином, напів-квадрат ніші має кріпитись орієнтовно по центру до правої стінки відкритої верхньої частини шафи, з верху та з низу до горизонтальних деталей напів-квадратної ніші мають кріпитись дві вертикальні перегородки, верхня перегородка має кріпитись від центру верхньої горизонтальної деталі напів-квадратної ніші до стелі шафи, так само нижня перегородка має кріпитись від центру нижньої горизонтальної деталі напів-квадратної ніші до нижньої горизонтальної деталі відкритої верхньої частини шафи, також одна горизонтальна перегородка, яка з одної сторони має кріпитись до центру лівої стінки відносно висоти відкритої верхньої частини шафи, а з другої сторони дана горизонтальна перегородка має кріпитись до центру відносно висоти вертикальної деталі напів-квадратної ніші. Точне розташування перегородок та квадратної ніші, також відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Двері шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят, також дверцята повинні мати вбудавані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа напівзакрита з квадратною нішею повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х1900 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір каркасу графіт. Полиці та фасади – дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 22 | Стіл комп’ютерний кутовий 1.6\*1.4 | Стіл кутовий 1.6\*1.4 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола має бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлено від стільниці до середини ніжок, відносно лівої-правої та центральної ноги яка має бути зроблена кутом, фартух стола має бути притоплений орієнтовно на 50 мм. відносно лівої-правої та центральної ніжки стола, стільниця стола має бути трішки більшою відносно свого каркасу, на стільниці стола має бути отвір для проводів оздоблений пластиковою заглушкою в колір стільниці, місце отвору має узгоджуватися в момент збирання та монтажу стола кутового. Стіл кутовий повинен мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Стіл кутовий може бути лівостороннім та правостороннім. Кінцевий варіант лівосторонній чи правосторонній, також кольорова гама матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1600х1400х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 2 |
| 23 | Стіл комп’ютерний 1.4\*0.7 | Стіл письмовий 1.4\*0.7 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Cтіл письмовий повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1400х700х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 2 |
| 24 | Стіл комп’ютерний 1.2\*0.7 | Стіл письмовий 1.2\*0.7 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Cтіл письмовий повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1200х700х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 1 |
| 25 | Тумба мобільна вар.3 | Тумба мобільна на три висувні ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, трьох шухляд з фасадом та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка та низ або дно тумби мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас тумби, висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х450х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм.9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом;10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП | шт. | 5 |
| 26 | Тумба офісна закрита з 2-ма дверцятами | Тумба офісна закрита з 2-ма дверцятами, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, на дверях ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х450х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси ;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчико | шт. | 1 |
| 27 | Підставка під системний блок на коліщатах | Підставка під системний блок на коліщатах має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Підставка по вздовж повинна мати бортики з лівої та правої сторони і коліщата з гумовими накладками та стопорами. Орієнтовний загальний розмір виробу 250х450х130 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм під колір ЛДСП, колір додатково узгоджується із замовником;3) Збирання підставки на мініфікси;4) Коліщата з гумовими накладками та стопорами | шт. | 5 |
| 28 | Тумба офісна з дверцятами на коліщатах вар 1 | Тумба офісна з дверцятами на коліщатах вар 1, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята на всю висоту тумби мають бути виготовлені з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, на дверцятах тумби ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки у верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами для відкочування, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 500х400х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 1 |
| 29 | Тумба офісна з дверцятами на коліщатах вар 2 | Тумба офісна з дверцятами на коліщатах вар 1, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята на всю висоту тумби мають бути виготовлені з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, на дверцятах тумби ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки у верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами для відкочування, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 400х400х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 2 |
| 30 | Шафа для одягу | Шафа для одягу, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа для одягу повинна мати двоє дверцят на всю висоту шафи, наповнення шафи з верху має бути полиця трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Щафа повинна мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят, також шафа повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х600х1900 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Фланці d-25 хромовані до труби;11) Труба d-25 хромована для вішаків;12) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 31 | Шафа напів закрита | Шафа напів закрита має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа напів закрита має складатись з нижньої частини з двома дверцятами і верхньої частини відкритої з двома полицями, відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Двері шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа напів закрита повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х1900 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 1 |
| 32 | Антресоль з дверцятами вар 1 | Антресоль з дверцятами, повинна мати 2 дверцят та має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. каркас антресолі, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята 2 штуки антресолі мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення антресолі полицями, дверцята повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому або нижньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят. Задня стінка антресолі має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси ;5) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз дизайн та колір узгоджується із Замовником;6) Задня стінка антресолі зроблено в паз з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком. | шт. | 1 |
| 33 | Тумба офісна стаціонарна на 4 вис.ящики | Тумба офісна стаціонарна на 4 вис.ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, 4-ох висувних ящики з фасадами та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркаси тумби, висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати чотири висувні ящики, також можливість регулювання тумби по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х600х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм;9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком | шт. | 1 |
| 34 | Антресоль з дверцятами вар 2 | Антресоль з дверцятами, повинна мати 2 дверцят та має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. каркас антресолі, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята 2 штуки антресолі мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення антресолі полицями, дверцята повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому або нижньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят. Задня стінка антресолі має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х600х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси ;5) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз дизайн та колір узгоджується із Замовником;6) Задня стінка антресолі зроблено в паз з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком. | шт. | 1 |

***Таблиця №2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Характеристика та опис**  | **Од.****вим.** | **К-ть** |
| 1 | Шафа для одягу з трубою | Шафа для одягу з трубою, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа для одягу повинна мати двоє дверцят на всю висоту шафи, наповнення шафи з верху має бути полиця трішки нижче труба для вішаків і в низу шафи полиця, задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Щафа повинна мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, також шафа повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х520х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Фланці d-25 хромовані до труби;11) Труба d-25 хромована для вішаків;12) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 2 | Шафа напівзакрита вар. 1 | Шафа напівзакрита вар. 1 має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа напів закрита має складатись з нижньої частини з двома дверцятами і верхньої частини відкритої з двома полицями, відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Двері шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа напів закрита повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 1 |
| 3 | Шафа 4-ох дверна з нішею | Шафа 4-ох дверна з нішею має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа 4-ох дверна з нішею має складатись, з нижньої частини з двома дверцятами потім ніша, і верхня частини з двома дверцятами, висота нижньої частини, ніші та верхньої частини шафи має узгоджуватися із Замовником, на моменті остаточного заміру приміщення. Задню стінку шафи має бути зроблено в паз та виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа 4-ох дверна з нішею повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником в момент остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником; 2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання шафи на міні фікси; 5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ДВП в паз, ДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки; 8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком 9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 2 |
| 4 | Кутова секція з радіусними полицями | Кутова секція з радіусними полицями, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Каркас кутової секції має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиці з радіусами мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., відстань між полицями та кількість полиць, також кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Кутова секція з радіусними полицями повинна мати можливість регулювання по висоті, для застосування на не рівній підлозі. Орієнтовний загальний розмір виробу 400х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір: Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 1 |
| 5 | Стіл комп’ютерний кутовий з тумбою | Стіл кутовий з тумбою має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола, каркас тумби, полиці, висувні ящики мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм. і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., задня стінка тумби має бути з ЛДСП завтовшки 18 мм. Розташування тумби, стола кутового з правої сторони під стільницею, тумба повинна мати в собі три висувні ящики і з верху нішу. Висота фартуху має бути виготовлено від стільниці до середини відносно лівої правої та центральної ноги стола, яку має бути зроблено кутом, фартух стола має бути притоплений орієнтовно на 50 мм. відносно каркаса стола з тумбою, на стільниці стола має бути отвір для проводів оздоблений пластиковою заглушкою в колір стільниці, місце отвору має узгоджуватися в момент збирання та монтажу стола, на кожному фасаді висувних ящиків має бути ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду, довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Остаточні розміри висувних ящиків та ніші тумби мають узгоджуватись із Замовником в момент остаточного заміру приміщень, стільниця стола має бути трішки більшою відносно свого каркасу.Стіл кутовий з тумбою повинен мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1500х1500х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником; 2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником (стільниця кутова);3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси ;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм;9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком | шт. | 1 |
| 6 | Тумба мобільна | Тумба мобільна на три висувні ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, трьох шухляд з фасадом та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка та низ або дно тумби мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас тумби, висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х450х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм.9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом;10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП | шт. | 8 |
| 7 | Стіл конференційний | Стіл конференційний має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух по середині мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, стільниця стола повинна мати орієнтовний вигляд прямокутника, так щоб повздовж стільниці з лівої та правої сторони були два зовнішні радіуси, а торці стільниці були прямими. Стіл конференційний повинен мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі, кольорова гама матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 2000х900х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 1 |
| 8 | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.7  | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.7 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Стіл комп’ютерний повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1350х700х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 3 |
| 9 | Тумба закрита з 2-ма дверцятами | Тумба закрита з 2-ма дверцятами, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби без урахування верхньої кришки, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, на дверях ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х450х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси ;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчико | шт. | 1 |
| 10 | Підставка під системний блок на коліщатах | Підставка під системний блок на коліщатах має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Підставка по вздовж повинна мати бортики з лівої та правої сторони і коліщата з гумовими накладками та стопорами. Орієнтовний загальний розмір виробу 250х450х130 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм під колір ЛДСП, колір додатково узгоджується із замовником;3) Збирання підставки на мініфікси;4) Коліщата з гумовими накладками та стопорами | шт. | 7 |
| 11 | Пенал напівзакритий з антресолью | Пенал напівзакритий з антресолью має складатись з 2-ох окремих елементів а саме з пеналу і антресолі, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Каркаси пеналу і антресолі, закриті полиці мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята пеналу і антресолі, відкриті полиці мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Задні стінки пеналу і антресолі має бути зроблено з ЛДВП яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного елементу, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, наповнення антресолі закритими полицями, наповнення пеналу відкритими та закритими полицями, нижня частина пеналу повинна мати одні двері, відстань між полицями та кількість полиць елементів, також висота дверцят пеналу має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Пенал напівзакритий з антресолью повинен мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, також пенал повинен мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 400х400х2250 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задні стінки антресолі та пеналу зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 12 | Шафа для одягу з мікроліфтом  | Шафа для одягу з мікроліфтом, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа для одягу повинна мати двоє дверцят на всю висоту шафи, наповнення шафи з верху має бути полиця до якої з низу має кріпитись мікроліфт для вішаків і в низу шафи полиця, задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Щафа повинна мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, також шафа повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х1800 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Мікроліфт для вішаків;11) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 13 | Шафа напівзакрита вар. 2 | Шафа напівзакрита має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці та дверцята мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа напівзакрита має складатись з нижньої частини з двома дверцятами і верхньої частини відкритої з двома полицями, відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником. Двері шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа напівзакрита повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х1800 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 1 |
| 14 | Відбійник на стіну | Відбійник настінний має бути виготовлена з ЛДСП завтовшки 18 мм., та личкуватись Крайкою ПВХ завтовшки 2,0 мм. Відбійник настінний має монтуватись на приховані меблеві кріплення які мають знаходитись під відбійником. Відбійники можуть бути різних розмірів, Кінцевий варіант розміру, та варіанти кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х200х18 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Меблеві кріплення для прихованого монтажу | шт. | 7 |
| 15 | Антресоль з дверцятами | Антресоль з дверцятами, повинна мати 2 дверцят та має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. каркас антресолі, полиці мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята 2 штуки антресолі мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення антресолі полицями, дверцята повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят. Задня стінка антресолі має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х450 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси ;5) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка антресолі зроблено в паз з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком. | шт. | 2 |
| 16 | Полиця навісна прямокутна | Полиця навісна прямокутна має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. каркас полиці має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиця навісна прямокутна повинна мати по середині одну вертикальну перегородку, яка має личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2.0 мм. Задня стінка полиці має бути з ЛДСП завтовшки 18 мм. Полиця навісна прямокутна має кріпитись до стіни за допомогою прихованих меблевих кріплень. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 950х400х386 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси; 5) Приховані меблеві кріплення;6) Задня стінка полиці з ЛДСП завтовшки 18 мм. | шт. | 1 |
| 17 | Тумба офісна закрита | Тумба офісна закрита, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка тумби має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас та полиці тумби без урахування верхньої кришки, мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята тумби личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Наповнення тумби полицями, тумба повинна мати одні дверцята та вбудовані відстріли, щоб при натисканні на дверцята вони привідчинялися, також на дверцятах тумби має бути ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці дверцят довжина профільної ручки має бути на всю ширину дверцят тумби, задня стінка тумби має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм.. також тумба повинна мати в собі вбудовані приховані ніжки з можливістю регулювання по висоті, при застосуванні на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 450х400х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП;9) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком | шт. | 1 |
| 18 | Шафа для одягу з мікроліфтом та дзеркалом | Шафа для одягу з мікроліфтом та дзеркалом, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа для одягу повинна мати двоє дверцят на всю висоту шафи, на дверцятах шафи з лівої або правої сторони має бути розташоване дзеркало на всю висоту дверцят, дзеркало до дверцят має кріпитись на приховані меблеві кріплення, наповнення шафи з верху має бути полиця, до якої з низу має кріпитись мікроліфт для вішаків, і в низу шафи полиця, задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, дверцята шафи повинні мати вбудавані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, також шафа повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів, та конкретне розташування дзеркала має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 720х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком8) Полицетримачі оцинковані;9) Мікроліфт для вішаків;10) Дзеркало до дверцятах шафи, яке має кріпитись на приховані меблеві кріплення | шт. | 1 |
| 19 | Шафа 4-ох дверна | Шафа 4-ох дверна має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа 4-ох дверна має складатись з нижньої частини з двома дверцятами і верхньої частини з двома дверцятами. Нижня частина шафи з двома дверцятами повинна мати меншу висоту ніж верхня частина шафи з двома дверцятами, висота нижньої частини і верхньої частини шафи має узгоджуватися із Замовником, наповнення шафи полицями з ЛДСП завтовшки 18 міліметрів, дверцята шафи повинні мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, відстань між полицями та кількість полиць в шафі, дизайн профільних ручок має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення, також дверцята повинні мати вбудавані відстріли щоб при натисканні двері привідчинялися. Задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП,. Шафа 4-ох дверна повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником в моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 600х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм. Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання шафи на міні фікси; 5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки; 8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком; 9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз дизайн узгоджується із Замовником. | шт. | 1 |
| 20 | Тумба стаціонарна з вис. ящиками і нішею | Тумба стаціонарна з вис. ящиками і нішею має складатись з каркасу, верхньої кришки під якою розташована ніша, трьох висувних ящики з фасадами, та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркаси тумби, висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати з верху нішу потім три висувні ящики, також повинна бути можливість регулювання тумби по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 450х450х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм;9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком | шт. | 1 |
| 21 | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.6 | Стіл комп’ютерний 1.35\*0.6 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Cтіл письмовий повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1350х600х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 3 |
| 22 | Стіл комп’ютерний 1.4\*0.5 | Стіл комп’ютерний 1.4\*0.5 має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Стільниця має бути з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас стола а саме ліва-права нога і фартух мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Висота фартуху має бути виготовлена від стільниці до середини відносно лівої та правої ноги стола, фартух стола має бути притоплений не менше ніж на 10 мм. відносно лівої та правої ноги. Cтіл письмовий повинен мати можливість регулювання по висоті, для застосування його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 1400х500х760 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Ніжки з можливістю регулювання по висоті | шт. | 2 |
| 23 | Шафа офісна для паперів закрита | Шафа офісна для паперів закрита, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи, мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Шафа офісна для паперів повинна мати двоє дверей на всю висоту шафи, наповнення шафи полицями, відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником, задня стінка шафи має бути зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа офісна для паперів повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 700х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником ;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки металеві, дизайн та колір узгоджується із Замовникомм | шт. | 1 |
| 24 | Пенал напівзакритий для сейфу | Пенал офісний напівзакритий для сейфу має складатись з 2-ох елементів а саме з нижнього закритого елементу для розташування сейфу і верхнього відкритого елементу з двома полицями, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Каркаси пеналу має личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., дверцята пеналу, відкриті полиці мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Задні стінки елементів пеналу має бути зроблено з ЛДВП яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного елементу, та має бути виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, наповнення пеналу відкритими полицями, нижня частина пеналу повинна мати одні двері та можливість розташування сейфу, відстань між полицями, також висота дверцят пеналу має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Пенал офісний напівзакритий для сейфу повинен мати профільні ручки алюмінієві які монтується в паз, розташування ручки має бути в верхньому горизонтальному торці дверцят, також пенал повинен мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні його на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний загальний розмір виробу 500х400х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задні стінки елементів пеналу зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП;7) Меблеві металеві стяжки;8) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком9) Полицетримачі оцинковані;10) Ручки профільні алюмінієві які монтується в паз, дизайн та колір узгоджується із Замовником | шт. | 1 |
| 25 | Полиця настільна з дверцятами лівостороння  | Полиця настільна з дверцятами лівостороння має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Полиці внутрішні відкриті та закриті мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас полиці настільної має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиця внутрішня закрита має личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Задня стінка полиці настільної має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Полиця настільна з дверцятами лівостороння має бути побудована наступним чином, починаючи від стільниці стола ніша, розділена відкритою поличкою, висота розташування відкритої полички має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення, потім вище поличка яка закрита дверцятами, розташування дверцят має бути лівостороннім. Полиця настільна з дверцятами має кріпитись як до стільниці так і до стіни за допомогою прихованих меблевих кріплень. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 500х350х1240 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси; 6) Приховані меблеві кріплення;7) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ДВП в колір ЛДСП;8) Полицетримачі оцинковані; | шт. | 1 |
| 26 | Полиця настільна з дверцятами правостороння | Полиця настільна з дверцятами правостороння має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Полиці внутрішні відкриті та закриті мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас полиці настільної має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиця внутрішня закрита має личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Задня стінка полиці настільної має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Полиця настільна з дверцятами правостороння має бути побудована наступним чином, починаючи від стільниці стола ніша, розділена відкритою поличкою, висота розташування відкритої полички має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення, потім вище поличка яка закрита дверцятами, розташування дверцят має бути правостороння. Полиця настільна з дверцятами має кріпитись як до стільниці так і до стіни за допомогою прихованих меблевих кріплень. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 500х350х1240 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси; 6) Приховані меблеві кріплення;7) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ДВП в колір ЛДСП;8) Полицетримачі оцинковані; | шт | 1 |

***Таблиця №3***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Характеристика та опис**  | **Од.****вим.** | **К-ть** |
| 1 | Шафа для одягу | Шафа для одягу, має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Дверцята шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас шафи, полиці личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., Шафа для одягу повинна мати двоє дверцят на всю висоту шафи, наповнення шафи з верху має бути полиця до якої з низу має кріпитись мікроліфт для вішаків і в низу шафи полиця, задня стінка шафи має бути зроблено в паз та виготовлена з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, дверцята шафи повинні мати вбудавані відстріли, щоб при натисканні двері привідчинялися, також шафа повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 850х450х2000 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір дикий дуб. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);3) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);4) Збирання меблів на міні фікси;5) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;6) Задня стінка шафи з ламінованого ЛДВП в паз, ЛДВП в колір ЛДСП;7) Петлі накладні (типу Muller або еквівалент) з доводчиком8) Полицетримачі оцинковані;9) Мікроліфт для вішаків | шт. | 1 |
| 2 | Тумба мобільна | Тумба мобільна на три висувні ящики має складатись з каркасу, верхньої кришки, трьох шухляд з фасадом та задньої стінки, тумба має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Верхня кришка та низ або дно тумби мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., каркас тумби, задня стінка, висувні ящики та фасади висувних ящиків мають бути з ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас тумби, висувні ящики личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм., фасади висувних ящиків личкуються ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., висувні ящики тумби мають бути внутрішнього виконання таким чином щоб торці каркасу тумби були видимі, на кожному фасаді висувних ящиків має бути профільна ручка алюмінієва яка монтується в паз, розташування ручки в верхньому горизонтальному торці фасаду довжина профільної ручки має бути на всю ширину кожного фасаду тумби, дно висувних ящиків має бути з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП, яке монтується за допомогою пазу розташованого по внутрішньому периметру кожного висувного ящика. Тумба повинна мати меблеві коліщата з гумовими накладками та стопорами. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення.Орієнтовний розмір тумби мобільної 400х450х600 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Графіт. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси;6) Коліщата з гумовими накладками та стопорами;7) Ручка профільна алюмінієва яка монтується в паз; дизайн та колір узгоджується із Замовником;8) Задня стінка тумби з ЛДСП завтовшки 18 мм.9) Направляючі телескопічні повного висунення з доводчиком та вбудованим відстрілом;10) ЛДВП монтується за допомогою пазу, ЛДВП в колір ЛДСП | шт. | 1 |
| 3 | Підставка під системний блок на коліщатах | Підставка під системний блок на коліщатах має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм. Підставка по вздовж повинна мати бортики з лівої та правої сторони і коліщата з гумовими накладками та стопорами. Орієнтовний загальний розмір виробу 280х450х130 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger). Орієнтовний колір Графіт та Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;2) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм під колір ЛДСП, колір додатково узгоджується із замовником;3) Збирання підставки на мініфікси;4) Коліщата з гумовими накладками та стопорами | шт. | 1 |
| 4 | Шафа офісна для паперів з розсувною системою і склом  | Шафа офісна для паперів з розсувною системою і склом має бути виготовлена з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 та 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 та 2,0 мм. Полиці мають бути виготовлені з ламінованого ЛДСП завтовшки 18 мм., каркас шафи має бути виготовлений з ламінованого ЛДСП завтовшки 25 мм., і личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 2,0 мм., полиці шафи мають личкуватись ПВХ крайкою завтовшки не менше ніж 0.5 мм. Задня стінка шафи-купе має бути зроблено в паз і виготовлено з ламінованого ЛДВП в колір ЛДСП. Шафа офісна для паперів з розсувною системою і склом має бути з двох частин лівої та правої які розділені вертикальною стійкою на всю висоту шафи, ліва частина та права частина шафи повинна мати наповнення полицями, кількість та відстань між полицями має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Шафа офісна для паперів з розсувною системою і склом повинна мати в собі алюмінієву систему з двома розсувними дверми в алюмінієвому профілі, наповнення дверцят склом колір бронза, алюмінієва розсувна система має складатись з алюмінієвого профілю, алюмінієвих рейок, комплекту фіксаторів для запобіганню відкочування дверцят і коліщат з гумовими накладками. Шафа офісна для паперів з розсувною системою повинна мати можливість регулювання по висоті, при застосуванні її на не рівній підлозі. Кінцевий варіант кольорової гами матеріалів має узгоджуватися із Замовником на моменті остаточного заміру приміщення. Орієнтовний загальний розмір виробу 800х400х1100 мм.Характеристики:1) ЛДСП не менше 18 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Графіт та Дуб Гладстоун пісочний Колір додатково узгоджується із замовником;2) ЛДСП не менше 25 мм. (типу Egger) Орієнтовний колір Графіт та Дуб Гладстоун пісочний. Колір додатково узгоджується із замовником;3) Протиударна крайка ПВХ не менше 2,0 мм Колір додатково узгоджується із Замовником (під колір ЛДСП);4) Протиударна Крайка ПВХ не менше 0,5 мм Колір додатково узгоджується із замовником (під колір ЛДСП);5) Збирання меблів на міні фікси; 6) Ніжки не менше 50 мм., з можливістю регулювання по висоті;7) Задня стінка шафи зроблено в паз і виготовлена з ламінованого ДВП в колір ЛДСП;8) Полицетримачі оцинковані;9) Алюмінієва система на 2 розсувних дверей з склом бронза. | шт. | 1 |

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

*«Еквівалент» товару мається на увазі його* ***рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками***, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника *або є кращим.*