**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з встановлення (монтажу) системи охоронної сигналізації в будівлі № 41 (літ. «В») по вул. Ярославська, м. Київ)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з встановлення (монтажу) системи охоронної сигналізації в будівлі № 41 (літ. «В») по вул. Ярославська, м. Київ)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

UA-2024-11-28-015020-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
130 000,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 130 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти загального фонду державного бюджету України.

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

**ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи (Послуги з встановлення (монтажу) системи охоронної сигналізації в будівлі № 41 (літ. «В») по вул. Ярославська, м. Київ)**

**Розділ І. Загальні вимоги до надання послуг**

Строки надання послуг: до 17 грудня 2024 року.

Місце надання послуг: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41.

1. Відповідно до вимог Державних будівельних норм службові приміщення повинні бути оснащені охоронною сигналізацією, виготовленою відповідно до національних стандартів, яка виводиться на пульт централізованого спостереження підрозділу охорони.
2. Учасник, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен враховувати усі витрати пов’язані із виконанням умов договору дотримуючись вимог технічної специфікації, зокрема дотримання умов та гарантій застосування заходів із захисту довкілля при виконанні зобов’язань за договором, у тому числі вивіз сміття. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.
3. Учасник повинен забезпечити надання послуг згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища.
4. Учасник підтверджує те, що матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуться Учасником для надання Послуг, обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам (ДСТУ) та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких Учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.
5. Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, заробітної плати, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види послуг. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.
6. Виконання пусконалагоджувальних робіт та прийняття в експлуатацію систем охоронної сигналізації, системи відеоспостереження та систем контролювання доступу на об'єктах що охороняються, повинно відповідати Відомчим будівельним нормам України ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення».
7. Гарантійний термін експлуатації системи охоронної сигналізації становить не менше 12 місяців з дати закінчення надання послуг.

**Розділ ІІ. Технічні вимоги**

***Таблиця №1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги з встановлення та наладки охоронної сигналізації в будівлі по вул. Ярославська 41 (1-й поверх)** | | | | | |
| **Розділ 1. Матеріали, необхідні для виконання послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики обладнання** | | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | Комплект бездротової сигналізації Ajax StarterKit | |  |  |  |
| 2 | Ajax MotionProtect EU датчик руху | |  |  |  |
| 3 | Ajax DoorProtect EU датчик відкриття | |  |  |  |
| **Розділ 2. Послуги з монтажу** | | | | | |
| **№ з/п** | **Шифр і номер позиції нормативу** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | 10-667-13 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт. | 22 |  |
| **Розділ 3. Пусконалагоджувальні послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Нормативний документ** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Налаштування апаратури ділянки сигналізації | ділянка | 1 |  |

***Таблиця №2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги з встановлення та наладки охоронної сигналізації в будівлі по вул. Ярославська 41 (3-й поверх)** | | | | | |
| **Розділ 1. Матеріали, необхідні для виконання послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики обладнання** | | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | ОРІОН NOVA M | | шт. | 1 |  |
| 2 | Wi-Fi модуль | | шт. | 1 |  |
| 3 | КЛАВІАТУРА К-LED 8 | | шт. | 1 |  |
| 4 | Датчик Swan Quad | | шт. | 3 |  |
| 5 | Сповіщувач СОМК 1-9 ліп (ИО 102-9-9) магнітоконтактний накладний, самоклейка | | шт. | 4 |  |
| 6 | Акумуляторна батарея 12В - 9AH | | шт. | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальний Alarm 8\*0,22 CCA екранований | | м | 70 |  |
| 8 | ШВВП 2х0,75 Кабель | | м | 5 |  |
| 9 | Кабельний канал 20х10 | | м | 10 |  |
| 10 | Ізоляційна стрічка ПВХ | | шт. | 1 |  |
| 11 | Шуруп 3,5х16 | | уп. | 0,3 |  |
| 12 | Шуруп 3,5х9,5 | | уп. | 0,2 |  |
| 13 | МН-1 | | уп. | 0,2 |  |
| **Розділ 2. Послуги з монтажу** | | | | | |
| **№ з/п** | **Шифр і номер позиції нормативу** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | 10-55-8 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній | 100 м | 0,75 |  |
| 2 | 10-667-7 | Блок лiнiйний приймально-контрольного | 10промен | 1 |  |
| 3 | 10-668-4 | Сповіщ. ОС автоматичн.: контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей | шт. | 4 |  |
| 4 | 10-669-2 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт. | 3 |  |
| 5 | 10-683-10 | Пульт керування виносний | шт. | 1 |  |
| 6 | 8-397-1 | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 0,1 |  |
| **Розділ 3. Пусконалагоджувальні послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Нормативний документ** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізаціі інформації пристроїв захисту | сигнал | 5 |  |
| 2 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Елемент, джерело, блок електроживлення, з кількістю видаваємих номіналів стабілізованої напруги постійного струму | шт. | 1 |  |

***Таблиця №3***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги з встановлення та наладки охоронної сигналізації в будівлі по вул. Ярославська 41 (5-й поверх)** | | | | | |
| **Розділ 1. Матеріали, необхідні для виконання послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики обладнання** | | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | ОРІОН NOVA M | | шт. | 1 |  |
| 2 | Wi-Fi модуль | | шт. | 1 |  |
| 3 | КЛАВІАТУРА К-LED 8 | | шт. | 1 |  |
| 4 | Датчик Swan-1000 | | шт. | 3 |  |
| 5 | Сповіщувач СОМК 1-9 ліп (ИО 102-9-9) магнітоконтактний накладний, самоклейка | | шт. | 6 |  |
| 6 | Акумуляторна батарея 12В - 9AH | | шт. | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальний Alarm 8\*0,22 CCA екранований | | м | 50 |  |
| 8 | ШВВП 2х0,75 Кабель | | м | 5 |  |
| 9 | Кабельний канал 20х10 | | м | 12 |  |
| 10 | Ізоляційна стрічка ПВХ | | шт. | 1 |  |
| 11 | Шуруп 3,5х16 | | уп. | 0,3 |  |
| 12 | Шуруп 3,5х9,5 | | уп. | 0,2 |  |
| 13 | МН-1 | | уп. | 0,2 |  |
| **Розділ 2. Послуги з монтажу** | | | | | |
| **№ з/п** | **Шифр і номер позиції нормативу** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | 10-55-8 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній | 100 м | 0,55 |  |
| 2 | 10-667-7 | Блок лiнiйний приймально-контрольного | 10промен | 1 |  |
| 3 | 10-668-4 | Сповіщ. ОС автоматичн.: контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей | шт. | 6 |  |
| 4 | 10-669-2 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт. | 2 |  |
| 5 | 10-683-10 | Пульт керування виносний | шт. | 1 |  |
| 6 | 8-397-1 | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 0,12 |  |
| **Розділ 3. Пусконалагоджувальні послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Нормативний документ** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізаціі інформації пристроїв захисту | сигнал | 6 |  |
| 2 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Елемент, джерело, блок електроживлення, з кількістю видаваємих номіналів стабілізованої напруги постійного струму до 1 | шт. | 1 |  |

***Таблиця №4***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги з встановлення та наладки охоронної сигналізації в будівлі по вул. Ярославська 41 (5-й поверх)** | | | | | |
| **Розділ 1. Матеріали, необхідні для виконання послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики обладнання** | | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | ОРІОН NOVA M | | шт. | 1 |  |
| 2 | Wi-Fi модуль | | шт. | 1 |  |
| 3 | КЛАВІАТУРА К-LED 8 | | шт. | 1 |  |
| 4 | Датчик Swan Quad | | шт. | 2 |  |
| 5 | Сповіщувач СОМК 1-9 ліп (ИО 102-9-9) магнітоконтактний накладний, самоклейка | | шт. | 4 |  |
| 6 | Акумуляторна батарея 12В - 9AH | | шт. | 1 |  |
| 7 | Кабель сигнальний Alarm 8\*0,22 CCA екранований | | м | 40 |  |
| 8 | ШВВП 2х0,75 Кабель | | м | 5 |  |
| 9 | Кабельний канал 20х10 | | м | 12 |  |
| 10 | Ізоляційна стрічка ПВХ | | шт. | 1 |  |
| 11 | Шуруп 3,5х16 | | уп. | 0,3 |  |
| 12 | Шуруп 3,5х9,5 | | уп. | 0,2 |  |
| 13 | МН-1 | | уп. | 0,2 |  |
| **Розділ 2. Послуги з монтажу** | | | | | |
| **№ з/п** | **Шифр і номер позиції нормативу** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | 10-55-8 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній | 100 м | 0,45 |  |
| 2 | 10-667-7 | Блок лiнiйний приймально-контрольного | 10промен | 1 |  |
| 3 | 10-668-4 | Сповіщ. ОС автоматичн.: контактний, магнітоконтактн. на відкривання вікон, дверей | шт. | 4 |  |
| 4 | 10-669-2 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт. | 2 |  |
| 5 | 10-683-10 | Пульт керування виносний | шт. | 1 |  |
| 6 | 8-397-1 | Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м | 100 м | 0,12 |  |
| **Розділ 3. Пусконалагоджувальні послуги** | | | | | |
| **№ з/п** | **Нормативний документ** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Примітки** |
| 1 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Перевірка ланцюга сигналізації від першого проміжного клемника пристрою. Схема збору і реалізаціі інформації пристроїв захисту | сигнал | 6 |  |
| 2 | Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 31.12.2021 № 374 Про затвердження кошторисних норм України. На пусконалагоджувальні роботи | Елемент, джерело, блок електроживлення, з кількістю видаваємих номіналів стабілізованої напруги постійного струму | шт. | 1 |  |

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

*«Еквівалент» товару мається на увазі його* ***рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками***, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника *або є кращим.*