**Додаток № 7**

**Таблиця відповідності товару технічним вимогам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі:** | | ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади (Холодильники побутові з доставкою) | | |
| **Назва марки та моделі:** | | *Вказати назву марки та моделі* | | |
| **Назва виробника:** | | *Вказати назву виробника* | | |
| **Назва країни виробника:** | | *Вказати назву країни виробника* | | |
| **Кількість:** | | 19 (Дев’ятнадцять) штук | | |
| **Строк поставки:** | | До 15 червня 2021 року | | |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Вимоги** | **Запропонований варіант**  **(*Вказати ТАК/НІ та зазначити технічні вимоги запропонованого товару)*** | **Відповідність з посиланням на сторінку інструкції з використання (*Вказати посилання*)** |
| 1. | Габаритні розміри ШхВхГ мм | 55-60х140-200х60-70 |  |  |
| 2. | Кількість дверей | 2 |  |  |
| 3. | Клас енергоспоживання | А++ |  |  |
| 4. | Автономне збереження холоду, год. | не менш ніж 11 годин |  |  |
| 5. | Об `єм холодильної камери, л | не менш ніж 220 л |  |  |
| 6. | Об `єм морозильної камери, л | не більше ніж 50 л |  |  |
| 7. | Температурний діапазон | від 0°C до + 10°C |  |  |
| 8. | Наявність рідкокристалічного дисплея | наявність |  |  |
| 9. | Сигнал і електронний індикатор відкритих дверей | наявність |  |  |
| 10. | Система попередження про несправності та підвищення температури з використанням сигналу та візуальної індикації (буде перевагою) | наявність |  |  |
| 11. | Можливість установки та регулювання температури | наявність |  |  |
| 12. | Відповідає вимогам стандарту IEC 61010-2-010, або іншим аналогічним стандартам країн виробників. | відповідність |  |  |

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |