**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та поточний ремонт холодильного обладнання та морозильних камер)** (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та поточний ремонт холодильного обладнання та морозильних камер)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2024-05-20-006403-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
180 000,00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 180 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – ***кошти Загального фонду Державного бюджету України.***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно з технічними вимогами.**

Період надання послуги: до 25 грудня 2024 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

за

**ДК 021:2015 – 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та поточний ремонт холодильного обладнання та морозильних камер)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва холодильного обладнання та морозильних камер** | **Кількість холодильного обладнання та морозильних камер** | **Перелік послуг ремонту та/або технічного обслуговування** |
| 1 | Холодильник Barnstead International 3764-1А | 7 | Чистка конденсатора за допомогою пари під тиском, з застосуванням спеціальних засобів (хімічних) за необхідності.  Перевірка холодильної системи на витік холодоагенту за допомогою візуального огляду, за необхідності витікошукача.  Перевірка холодильної системи на механічні пошкодження візуально.  Перевірка електросистеми на пошкодження та несправності в холодильній системі.  Перевірка контролера холодильної системи на несправності.  Огляд, очищення й регулювання блоків керування, контролерів.  Огляд, перевірка калібрування датчиків високого й низького тиску за наявності.  Перевірка двигунів обдуву – вентиляторів.  Перевірка фреонового фільтра на його зношеність (забиття).  Перевірка тиску фреону в системі, за необхідності дозаправка (R507, R134a, R290.).  Очистка трубки відведення конденсату.  Перевірка та очистка ванни конденсату.  Усунення пилу з компресора.  Дрібний ремонт пристроїв, вузлів, блоків обладнання за необхідності.  Перевірка дренажної ванни на механічні пошкодження, за необхідності її ремонт.  Перевірка цілісності ізоляції на трубах, за необхідності її заміна.  Перевірка випаровувача, за необхідності його очистка.  Вирівнювання оребрень конденсатора та випаровувача.  Перевірка тенів відтайки на предмет працездатності.  Перевірка кінцевих вимикачів дверей на працездатність, за необхідності їх заміна.  Перевірка клапанів в морозильних камерах.  Перевірка підведення напруги та кнопки вкл/викл, за необхідності їх заміна.  Перевірка прилягання дверей, за необхідності регулювання дверей. |
| 2 | Морозильна камера Barnstead International (-23°C-50°C) 3764-1А | 1 |
| 3 | Холодильник KILLARK 3551-1 | 1 |
| 4 | Морозильна камера GFL 6483 | 3 |
| 5 | Морозильна камера Vestfrost MF314 | 3 |
| 6 | Холодильник фармацевтичний HYC-390 | 10 |
| 7 | Холодильник «Indesit» GR 3300W RG 2330 NF PT T5FNFP | 3 |
| 8 | Холодильник «Bosch» 3605 | 1 |
| 9 | Морозильна камера «ARDO» CA 35 | 1 |
| 10 | Холодильник Liebherr Blue Line СР 4003210 | 1 |
| 11 | Низькотемпературний холодильник «Haier» DW-861578J | 1 |
| 12 | Холодильник LG CR-409 GVQA | 2 |
| 13 | Холодильник «Liebherr Comfort» СТ-2821 | 1 |
| 14 | Холодильник «NORD 226» | 2 |
| 15 | Холодильник «AEG» S 40360 KG | 1 |
| 16 | Холодильник «Liebherr» UGK 6400 | 1 |
| 17 | Лабораторний холодильник CHL3 B SMART/ CHL3 B SMART | 3 |
| 18 | Холодильник «Whirlpool» ARC 4170 | 1 |
| 19 | Морозильник лабораторний (для реагентів) 20 С, об'єм 92 літри HAIER DW-40 L92 | 3 |
| 20 | Холодильник (морозильник) 263-AEV-TS, Freezer, 159/109л, +1.. +11/-10.. -30С, Thermo Scientific | 1 |
| 21 | Морозильна камера горизонтальна, ультранизькотемпературна Haier DW-86L 100J | 2 |
| 22 | Холодильна камера STINOL 106 G | 1 |
| 23 | Холодильник LG CR-409 | 1 |
| 24 | Холодильник ДНІПРО-МТО -40 | 1 |
| 25 | Морозильник HAIER DW-40L92 | 4 |
| 26 | Морозильник лабораторний (для реагентів) 20 С, об'єм 262 літри HAIER DW-40 L262 | 2 |
| 27 | Низькотемпературна шафа Whirpool AFG 306/G | 1 |
| 28 | Морозильна камера лабораторна, ARCTIKO LF 100 94 L. | 1 |
| 29 | Холодильник фармацевтичний HYC-68A Haier | 8 |
| 30 | Морозильник лабораторний THERMO SERIES ES 151L | 1 |
| 31 | Холодильник фармацевтичний Vestfrost AKG 427 PHARMA | 1 |
| 32 | Ультранизькотемпературний морозильник DW-86L 100J Haier | 2 |
| 33 | Морозильна камера ультранизькотемпературна VT 308 | 1 |
| 34 | Низькотемпературна морозильна камера Thermo Scientific 803CV | 2 |
| 35 | Морозильна камера GFL -80С | 1 |
| 36 | Холодильник лабораторний THERMO SERIES GPS 400L. | 1 |
| 37 | Лабораторна морозильна камера ультранизької температури ULT Undercounter Freezer ARCTIKO ULUF 125, 94L | 1 |
| 38 | Морозильна камера Vestfrost VT406 -45°C | 1 |
| 39 | Холодильник лабораторний THERMO SERIES GPS 400L. | 1 |
| 40 | Низькотемпературний морозильник BDF-86V338 | 3 |
| 41 | Холодильник фармацевтичний Haier HYC-940F | 1 |

Умови надання послуг:

1. Послуги повинні бути надані до 25 грудня 2024 року.

2. Гарантійний термін проведених робіт з поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців.

3. До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.