**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Вимощення приямків, цокольної частини будівлі та адаптація будівлі для маломобільних груп населення) по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Вимощення приямків, цокольної частини будівлі та адаптація будівлі для маломобільних груп населення) по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

UA-2024-07-31-005697-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 5 (п’яти) потенційних Учасників ринку та отримала 5 (п’ять) комерційних пропозицій. В рамках яких і визначено очікувана вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 – ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі наданих комерційних пропозицій від 3 (трьох) Учасників:

Учасник 1 – 1 180 000,00 грн

Учасник 2 – 1 250 000,00 грн

Учасник 3 –  968 000,00 грн

Цод = 1 180 000,00+1 250 000,00+968 000,00 / 3 = **1 132 666,66 грн**

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі складає: **1 132 666,66 грн**

**Розмір бюджетного призначення:** 1 000 000,00 грн.

Оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту №КБ-2в.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Обсяг послуг – згідно технічної специфікації.**

Термін надання послуг — з дати укладання договору до 31.10.2024.

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

**ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту (Вимощення приямків, цокольної частини будівлі та адаптація будівлі для маломобільних груп населення) по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)**

**Розділ І. Загальні вимоги до надання послуг**

Строки надання послуг: до 31.10.2024 року.

Місце надання послуг: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41.

1. Учасник, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен враховувати усі витрати пов’язані із виконанням умов договору дотримуючись вимог технічної специфікації, зокрема дотримання умов та гарантій застосування заходів із захисту довкілля при виконанні зобов’язань за договором, у тому числі вивіз сміття. Учасник має право самостійно обирати місце(я) утилізації сміття, яке залишається в ході надання послуг, з урахуванням габаритів, матеріалів та умов вторинної переробки (або застосування) решток (залишків) будівельних матеріалів та сміття у встановлених для таких потреб місцях. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку.
2. Ціна за одиницю послуг повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат виконавця, які необхідно понести виконавцю у зв’язку із наданням послуг Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для надання послуг з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту виконавця на об’єкт Замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених виконавцем.
3. Учасник повинен забезпечити надання послуг згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами), тощо.
4. Учасник підтверджує те, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції, що застосовуватимуться Учасником для надання Послуг, обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність.
5. Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором, у відповідності до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та відомчими нормами, з урахуванням тих видів послуг, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які здійснюватимуться для виконання субпідрядникам/співвиконавцям. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на дату подання тендерних пропозицій кошторисні норми.
6. Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи.

**Розділ ІІ. Технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіль кість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | АДАПТАЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородки | м2 | 10 |  |
| 2 | Розбирання сходових маршів на одному косоурі із  залізобетонними або кам'яними східцями | м2 | 3,6 |  |
| 3 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного  метра грат до 60 кг | м | 10 |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 43 |  |
| 5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 30 |  |
| 6 | Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців | м | 36 |  |
| 7 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції | м2 | 43 |  |
| 8 | Улаштування вертикальної гідроізоляції | м2 | 30 |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 43 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 43 |  |
| 11 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | м2 | 30 |  |
| 12 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 30 |  |
| 13 | Установлення перил | м | 9 |  |
| 14 | Улаштування тактильних плиток | м2 | 7,6 |  |
| 15 | Установлення поручнів в санвузлі | м | 9 |  |
| 16 | Маркування дверей плівкою | шт. | 23 |  |
| 17 | Улаштування порогів | шт. | 23 |  |
| 18 | Монтаж табличок кабінетів, приміщень | шт. | 35 |  |
| 19 | Тактильна попереджувальна бетонна плитка. Розмір: 300х300х60 мм. Жовта. | шт. | 8 |  |
| 20 | Інформаційно-тактильна табличка з назвою установи. Розмір: 600х500 мм. Композит. Брайль. | шт. | 2 |  |
| 21 | Дистанційна кнопка виклику про допомогу. Комплект з табличкою. Розмір: 200х150 мм. Композит. | шт. | 2 |  |
| 22 | Наліпка на поручень із позначенням номера поверху. Розмір: 100х50 мм. Оракал. Брайль. | шт. | 48 |  |
| 23 | Контрастна стрічка для маркування вертикальної поверхні. Рулон: 33 м. Ширина: 50 мм. | рулон | 2 |  |
| 24 | Мнемосхема поверху, адаптована для людей з порушенням зору, у тому числі незрячих. Розмір: 650х550 мм. Брайль. Ложемент: акрил. | шт. | 5 |  |
| 25 | Тактильна накладка на першу та останню сходинку у сходовій клітині. Алюмінієвий профіль з гумовою вставкою жовтого кольору. Розмір: 1000х50 мм. | шт. | 42 |  |
| 26 | Тактильна поліуретанова плитка на самоклеючій основі для попередження про небезпеку. Розмір: 300х300 мм. | шт. | 24 |  |
| 27 | Кола для маркування скляних прозорих поверхонь. Д190. оракал жовтий. | шт. | 24 |  |
| 28 | Інформаційно-тактильна табличка зномером та назвою кабінету, адаптована для людей з порушенням зору, у тому числі незрячих. Розмір: 400х150 мм. Композит Браш. Брайль. | шт. | 39 |  |
|  | ВИМОЩЕННЯ ПРИЯМКІВ ЦОКОЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вимощення з асфальтобетонної суміші  товщиною покриття 3 см | м2 | 25 |  |
| 2 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 2,5 |  |
| 3 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 25 |  |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 50 |  |
| 5 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 50 |  |
| 6 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 50 |  |
| 7 | Герметизація стику цоколя з вимощенням | м | 125 |  |
| 8 | Очищення приміщень від сміття | т | 5 |  |
| 9 | Навантаження сміття вручну | т | 5 |  |
| 10 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5 |  |

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

*«Еквівалент» товару мається на увазі його* ***рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками***, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника *або є кращим.*