**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

UA-2024-10-23-010486-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**
255 000,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 255 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – «Посилення нагляду за арбовірусами та управління ризиками в системах громадського здоров’я Грузії, Туреччини та України» за фінансовою підтримкою Управління військово-морських досліджень (Далі – DTRA), номер субгранту Університету Флориди SUB00003492 від 31.01.2023 року.».

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

**ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів)**

***Перелік послуг, які необхідно надати під час технічного обслуговування та інформація про технічні, якісні характеристики автомобілів:***

*Таблиця №1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Daewoo Lanos | Y6DTF69YD8W420410 | 2008 | Бензин | **200 249** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль кість** |
| **1** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **2** | Заміна мастила моторного (5W40, 4л) | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра паливного | послуга | 1 |
| **5** | Заміна задніх амортизаторів (пильники, відбійники) | послуга | 2 |
| **6** | Заміна свічки запалювання (4 штуки) | послуга | 4 |
| **7** | Заміна комплекту високовольтних кабелів | послуга | 4 |
| **8** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **10** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **11** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **12** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 1 |
| **13** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 1 |
| **14** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **15** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **16** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **17** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

 *Таблиця №2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Daewoo Lanos | Y6DTF69YD8W383221 | 2007 | Бензин | **230 274** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль кість** |
| **1** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **2** | Заміна мастила моторного (5W40, 4л) | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра паливного | послуга | 1 |
| **5** | Заміна задніх амортизаторів (пильники, відбійники) | послуга | 2 |
| **6** | Заміна свічки запалювання (4 штуки) | послуга | 4 |
| **7** | Заміна комплекту високовольтних кабелів | послуга | 4 |
| **8** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **10** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **11** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **12** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 1 |
| **13** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 1 |
| **14** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **15** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **16** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **17** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

*Таблиця №3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Daewoo Lanos | Y6DTF69YD8W429238 | 2008 | Бензин | **123 373** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль кість** |
| **1** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **2** | Заміна мастила моторного (5W40, 4л) | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра паливного | послуга | 1 |
| **5** | Заміна задніх амортизаторів (пильники, відбійники) | послуга | 2 |
| **6** | Заміна свічки запалювання (4 штуки) | послуга | 4 |
| **7** | Заміна комплекту високовольтних кабелів | послуга | 4 |
| **8** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **10** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **11** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **12** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 1 |
| **13** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 1 |
| **14** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **15** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **16** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **17** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

*Таблиця №4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| ГАЗ | X9633020082349100 | 2008 | Бензин | **28 907** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль****кість** |
| **1** | Заміна мастила моторного (5W30, 5л) | послуга | 1 |
| **2** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра паливного (комплект) | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **5** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 4 |
| **6** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **7** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **8** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 2 |
| **10** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 2 |
| **11** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **12** | Діагностика/перевірка задньої підвіски | послуга | 2 |
| **13** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **14** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **15** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

*Таблиця №5*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Renault Duster | VFIHJD407PA462981 | 2021 | ДП | **33 202** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль кість**  |
| **1** | Заміна мастила моторного (5W30, 5л) | послуга | 1 |
| **2** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра паливного (комплект) | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **5** | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |
| **6** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 4 |
| **7** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **8** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **10** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 2 |
| **11** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 2 |
| **12** | Заміна / регулювання приводних ременів | послуга | 1 |
| **13** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **14** | Діагностика/перевірка задньої підвіски | послуга | 2 |
| **15** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **16** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **17** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

*Таблиця №6*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Kia Rio | Y6DDG411AB6789870 | 2011 | Бензин | **301 826** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця** **виміру** | **Кіль** **кість** |
| **1** | Заміна опори (подушки) двигуна | послуга | 4 |
| **2** | Заміна заливної горловини (у зборі) | послуга | 1 |
| **3** | Заміна мастила моторного (5W30, 5л) | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **5** | Заміна фільтра паливного (комплект) | послуга | 1 |
| **6** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **7** | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |
| **8** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 4 |
| **9** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **10** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **11** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **12** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 2 |
| **13** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 2 |
| **14** | Заміна / регулювання приводних ременів | послуга | 1 |
| **15** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **16** | Діагностика/перевірка задньої підвіски | послуга | 2 |
| **17** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **18** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **19** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

*Таблиця №7*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель, марка автомобіля | VIN номер автомобіля | Рік випуску | Тип палива | Пробіг, тис. км |
| Fiat Scudo | VXFVFEHS7NZ052740 | 2022 | ДП | **41 113** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва послуги** | **Одиниця виміру** | **Кіль****кість** |
| **1** | Заміна мастила моторного (0W30, 6л) | послуга | 1 |
| **2** | Заміна фільтра масляного | послуга | 1 |
| **3** | Заміна фільтра повітряного | послуга | 1 |
| **4** | Заміна фільтра салону | послуга | 1 |
| **5** | Діагностика/перевірка рівня робочих рідин (гальмівна система, гідропідсилювач керма, системи охолодження, коробка передач) | послуга | 4 |
| **6** | Діагностика/перевірка гальмівної системи | послуга | 1 |
| **7** | Діагностика/перевірка/регулювання стоянкового гальма | послуга | 1 |
| **8** | Діагностика/перевірка електросистеми | послуга | 1 |
| **9** | Діагностика/перевірка обігрівача / системи кондиціонування повітря | послуга | 2 |
| **10** | Діагностика/перевірка омивача / склоочисників переднього і заднього | послуга | 2 |
| **11** | Діагностика/перевірка передньої підвіски | послуга | 2 |
| **12** | Діагностика/перевірка задньої підвіски | послуга | 2 |
| **13** | Діагностика/перевірка рульового управління | послуга | 1 |
| **14** | Діагностика/перевірка стану ШРКШ | послуга | 1 |
| **15** | Огляд/діагностика днища кузова, вихлопної системи, трубопроводів | послуга | 3 |

Строки надання послуг: до 25.12.2024 року.

Місце надання послуг: не більше 25 (двадцяти п’яти) кілометрів від місцязнаходження замовника (м. Київ, вул. Ярославська, 41).

Перелік зазначених послуг є орієнтовним та, у разі необхідності, може коригуватись без перевищення суми договору. Загальна кількість послуг, що будуть отримані, визначаються Замовником згідно фактичної потреби.

Якість послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів Замовника повинна відповідати вимогам Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386, Положенню про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.1998 за № 268/2708 та інструкцій заводів - виробників транспортних засобів.

Матеріали, запасні частини, вузли та агрегати, що використовуватимуться Учасником при наданні послуг, мають бути новими, відповідати оригіналам або їх еквівалентам.

На СТО повинно бути в наявності автозапчастини для виконання ремонтних робіт автотранспорту .

Учасник повинен забезпечити контроль за дотриманням технології робіт на всіх етапах надання послуг з діагностики, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та надати можливість Замовнику особисто візуально контролювати надання послуг на будь-якому етапі за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.

Учасник повинен організувати безпечне та безкоштовне відповідальне збереження автомобіля Замовника на території СТО та цілодобову фізичну охорону, відео спостереження.

*Відповідальне збереження - комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу.* Передаваннятранспортного засобу на місце надання послуг, їх приймання з місця надання послуг здійснюються на підставі актів приймання-передачі, підписаних уповноваженими представниками сторін без передачі права власності на дані транспортні засоби. При цьому, після підписання акту приймання Учасник несе повну відповідальність за зберігання, комплектність транспортного засобу Замовника до моменту їх здачі уповноваженому представнику Замовника.

При проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобіля учасник повинен використовувати власні, сертифіковані в Україні, оригінальні у відповідності до марки транспортного засобу запасні частини та витратні матеріали або їх еквіваленти. Вартість використаних запасних частин не повинна перевищувати середню ринкову вартість на момент ремонту.

На послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобіля, а також використані запасні частини і матеріали, учасником обов'язково повинна надаватися гарантія якості строком експлуатації не менше 6 місяців з дати підписання акту наданих послуг і передачі транспортних засобів замовнику.

В період гарантійного терміну учасник безкоштовно усуває дефекти збірки, а також встановлених запчастин і витрачених матеріалів (за винятком нормального зносу) протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту звернення замовника.

У разі виявлення Замовником недоліків у наданих послугах під час прийняття транспортного засобу, учасником повинне здійснюватися: безоплатне усунення недоліків; зменшення вартості наданих послуг відповідно до завданих збитків чи повернення коштів Замовнику; безоплатне надання послуг чи відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з усуненням недоліків.

Строк виконання робіт з ремонту автомобіля із заміною запасних частин, та витратних матеріалів, наданих Учасником, які підлягають встановленню на транспортний засіб Замовника замість тих, що прийшли в непридатність, не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних днів з моменту початку надання послуг. За необхідності даний термін може бути аргументовано подовжений на термін, який необхідний для закупівлі та встановленню запасних частин за погодженням з Замовником. Учасник має керуватись в своїй роботі нормами (нормативами на ту чи іншу технічну операцію) трудомісткості рекомендованими заводом виробником транспортних засобів.

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

*«Еквівалент» товару мається на увазі його* ***рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками***, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника *або є кращим.*