**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Ліхтар, прожектор, панель світлодіодна)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Ліхтар, прожектор, панель світлодіодна)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями

UA-2025-04-24-010694-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 3 (чотирьох) потенційних Учасників ринку та отримала 2 (дві) комерційні пропозиції. З урахуванням яких і визначено очікувану вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 – ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі наданих комерційних пропозицій від 2 (двух) Учасників:

Учасник 1 –  158 830,00 грн

Учасник 2 – 164 120,00 грн

Цод = 158 830,00+164 120,00 / 2 = **161 475,00 грн**

Оскільки сума коштів передбачена на проведення закупівлі становить – 151 300,00 грн, очікувана вартість предмета закупівлі складає: **151 300,00 грн**

Розрахунки за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку 1 «Специфікація» до Договору, здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) робочих днів з дати постачання Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіями (видаткова накладна підписується лише на частину Товару, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до Договору), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Обсяг послуг – згідно технічної специфікації.**

Якісні та технічні характеристики послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідному виду послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

**ДК 021:2015: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Ліхтар, прожектор,**

**панель світлодіодна)**

**Розділ І. Загальні вимоги** **щодо поставки товару**

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені.

Упаковка товару не повинна бути деформованою або пошкодженою, забезпечувати повне збереження товару під час його транспортування з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт, в повній комплектності із зазначенням терміну та умов зберігання, дату виготовлення (місяць, рік) та гарантійний термін експлуатації (місяць, рік).

Якість Товару, що поставляється повинна відповідати характеристикам, які встановлені виробником Товару, та вимогам чинного законодавства України.

Товар не має знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні, бути предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

Місце поставки товару: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (доставка товару в складське приміщення Центру).

Строк поставки товару: До 20 червня 2025 року.

Товар повинен поставлятися разом з документами (викладеними або перекладеними українською мовою) на товар (паспорт/сертифікат якості, тощо), відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншим вимогам та нормативним документам чинним в Україні для даного виду товару.

У випадку поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати технічним вимогам, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання повідомлення від замовника замінити неякісний товар на товар належної якості.

**Розділ ІІ. Технічні вимоги**

***Таблиця №1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні характеристики** | **Найменування товару та його технічні характеристики**  **(заповнюється Учасником)** |
| 1 | Панель світлодіодна Maxus  (або еквівалент\*) | Номінальна потужність: від 30 до 40 W  Світловий потік: не менше 3960 Lm  Температура світла: не менше 4000К  Індекс кольоропередачі: >80 Ra  Гарантійний термін: не менше 24 місяців  Температурний режим експлуатації: від 0 оC до +40 оC  Колір: білий  Форм-фактор: Panel  Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, алюміній  Ступінь захисту від вологи: не менше IP20  Довжина: 595 мм (+/- 2%)  Висота: 28,50 мм (+/- 2%)  Ширина: 595 мм (+/- 2%)  Клас енергоспоживання: не гірше А+ |  |
| 2 | Ліхтарик ручний YJ-2895U  (або еквівалент\*) | Ємність акумулятора: не менше 2200 mAh  Напруга: 220V  Час повного заряджання: не більше 15 год  Індикатор заряджання: на корпусі  Номінальна потужність: не менше 5W  Додаткова бічна панель з можливістю використання ліхтаря, як лампу: так  Кількість режимів роботи: 3  Тривалість роботи ліхтаря: від 10 год |  |
| 3 | Прожектор LEDVANCE WORKLIGHT  (або еквівалент\*) | Номінальна потужність: від 20 до 30 W  Світловий потік: не менше 1600 Lm  Температура світла: не менше 4000 К  Гарантійний термін: не менше 24 місяців  Ступінь захисту від вологи: не менше IP 44  Джерело живлення: від акумулятора  Лампа в комплекті: так  Тривалість роботи ліхтаря: не менше 4 год  Тип світлодіодів: SMD |  |
| 4 | Ліхтар Mactronic M-Fire SL-112  (або еквівалент\*) | Тип: ручний  Світловий потік: не менше 222 Lm  Джерело живлення: акумулятор  Ємність акумулятора: не менше 3900 mAh  Максимальний час роботи: 82 год  Дальність променя: не менше 430 м  Кількість режимів: не менше 3  Ступінь захисту від вологи: не менше IP 64  Ударостійкість: при падінні з висоти до 1 м на бетон  Гарантійний термін: не менше 60 місяців  Комплектація: Ліхтар – 1шт; Вогнетривкий плечовий ремінь – 1шт; Зарядна станція – 1шт; Інструкція. |  |
| 5 | Налобний ліхтар Fenix HL40R  (або еквівалент\*) | Тип: налобний  Ступінь захисту від вологи: не менше IP 66  Джерело живлення: акумулятор  Ємність акумулятора: не менше 2000 mAh  Максимальний світловий потік: не менше 600 Lm  Зміна фокусування (кут освітлення) променя: так  Дальність променя: не менше 140 м  Режими роботи: не менше 7  Гарантійний термін: не менше 60 місяців  Комплектація: Ліхтар – 1шт; Кріплення з перемичкою (на голову) – 1шт; Кабель для зарядки – 1шт; Інструкція. |  |

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*

*\*«Еквівалент» товару мається на увазі його* ***рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками***, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника *або є кращим.*